**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**

UNIVERSITAT POPULAR

**ANUNCI PER A PRESENTACIÓ DE PROPOSTES**

**1. ENTITAT ADJUDICADORA:**

a) Organisme: OAM UNIVERSITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA.

b) Servici que tramita l’expedient: Oficines Centrals.

c) Número d’expedient: 70008-2016-000027.

**2. OBJECTE I DURACIÓ DEL CONTRACTE:**

**OBJECTE DELCONTRACTE:**

Subministrament i instal.lació dels següents equipos:

**PC SOBRETAULA AULA INFORMÀTICA CENTRE UP LA TORRE**

UNITATS: 12

CARACTERÍSTIQUES:

* PLACA BASE H110M-S2H GIGABYTE (LGA1151/H110/HDMI/VGA/DVI-D/HDMI/ MATX, Nº USB 2.0: 4 POSTERIORS, 2 INTERNS ● Nº USB 3.0: 2 POSTERIORS, 1 INTERN, DDR4, ● PCI: 1 PCIe x16, 1 PCIe x2, Nº BANCS DE MEMÒRIA: 2)
* PROCESADOR INTEL CORE i5 6500 BOX (SOCKET1151/3.2GHz/CACHE6MB/ HDGRAPHICS530)
* RAM DDR4 8 GB 2133 Mhz. (8GB 1Rx8 1G x 64-Bit PC4-2133 CL15 288-Pin DIMM)
* DISC DUR 500 GB 3.5" SATA (7200RPM)
* CAIXA 500GR BLACK 2xUSB3.0 (BAHIAS EXT:2x5'25, 1x3'5/INT:3x3'5, 1x2'5 2xUSB3.0/AUDIO IN/OUT/FA300W)
* DVD RW 24F1MT SATA
* WINDOWS 10 PRO 64 BITS OEM
* MONITOR (23,6/1920x1080/5ms/VGA,DVI/LED MULTIMEDIA 3W)
* KIT RATOLÍ AMB TECLAT GIGABYTE KIT OPTICAL KM5300
* MEMÒRIA DEDICADA 1GB - VGA NVIDIA GT710 1 GB PCI-E MSI (Nº MONITORS SUPORTATS: 2)
* FALCA RJ45 CAT 5e UTP 3M I INTERLÍNIES DE CONEXIO
* INSTAL.LACIÓ IN SITU: W10 PRO , ANTIVIRUS, SUITE OFFICE, MONITOR, TECLAT, RATOLÍ, CONFIGURACIÓ A XARXA, CABLEJAT UTP I INTERLÍNIA CONEXIÓ SCHUKO 6 PRESES.

**IMPRESSORA MULTIFUNCIÓ BROTHER DCP-L2540DN CENTRE UP LA TORRE**

UNITATS: 2

CARACTERÍSTIQUES

* Procesador: 266MHz (ARM9)
* Memòria: 32MB
* Pantalla 2 línies, 16 caràcters
* Impressió automàtica per les dos cares: Imprimix per les dos cares del paper de forma automàtica
* Velocitat d’impressió (A4): 30 ppm
* Velocitat impressió per les dos cares (A4): 15 cares per minut (7,5 pàgines per minut)
* Resolució: HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp
* Mode silenciós: Reduïx el soroll a l’imprimir (es reduïx la velocitat d’impressió)
* Temps d’impressió 1a p: Menys de 8,5 segons (des del mode Llesta)
* Temps calfament: Menys de 9 segons (des del mode Espera)
* Llenguatge d’impressió: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation)
* Fonts embegudes (PCL): 66 fonts escalables, 12 fonts mapa de bits, 13 codis de barres
* Fonts embegudes (Postscript): 66 fonts escalables
* Codis de barres embeguts (PCL): Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C)

SWITCH I ARMARI CENTRE UP LA TORRE

1 ARMARI

CARACTERÍSTIQUES

* Estructura en acer massís de 1,5 mm
* Porta de vidre s’obri a 180 ° amb bloqueig i ch IAVE
* El sentit d’obertura de la porta pot ser el canvi elecció lligue
* Panells laterals desmuntables per a l’atenció, senzills i Instal.lació de l’aparell
* Entrada de cables en la part superior i inferior
* Les ranures per a ventiladors de 120mm o un kit especial de ventilació en el sostre
* # Capacitat de càrrega de fins a 50 kg
* Complet amb 2 o 4 pals ajustables numerats profund
* 12 jocs de caragols inclosos (caragols + femelles de gàbia)
* Color: negre, RAL 9005
* Grau de protecció IP 20g
* INSTAL.LACIÓ

1 SWITCH

CARACTERÍSTIQUES

* Ports: 16 Ports RJ45 amb autonegociació a 10/100/1000Mbps (Auto MDI/MDIX)
* Normes i Protocols: IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
* Amplada de banda en Backbound: 32 Gbps
* Taula de direccions MAC: 8k
* Velocitat de reexpedició:
* 10Base-T: 14880pps/port
* 100Base-TX: 148800pps/port
* 1000BASE-T: 148800pps/port
* Normativa CE, RoHS
* Suporta autoaprenentatge i auto-actualització de la direcció MAC
* Arquitectura de switching non-blocking que envía i filtra paquets a la velocitat que permet el cable per a un rendiment màxim.
* Trama Jumbo a 10K que millora la transmissió de gran quantitat de dades
* Indicadors LED Encesa, Conexió/Activitat a 1000Mbps
* Tecnología d’eficàcia energètica que estalvie fins a un 40% d’electricitat
* Disseny de sobretaula i rack
* Dimensions (ample x profunditat x altura): 294\*180\*44 mm
* Alimentació: 100-240VAC, 50/60Hz
* INSTAL.LACIÓ

**ORDINADOR PORTÀTIL MULTIMÈDIA**

UNITATS: 3 (1 UD. UP SAN MARCELINO I 2 Uds. OFICINES CENTRALS)

CARACTERÍSTIQUES

* BLUETOOTH: SI 4.0
* CEL.LES BATERIA: 3
* GRÀFICA: INTEL HD GRAPHICS 510
* HDD/SSD/ROM: HDD 500 GB
* HDMI: SI
* MEMÒRIA RAM: 4 GB
* MICROPROCESSADOR: Intel Core i5-6198DU (2 Nuclis, 3M Cache, 2.3GHz fins a 2.8GHz)
* Nº USB 2.0: 1
* Nº USB 3.0: 1
* Nº USB 3.1: 1 tipo C
* PANTALLA: 15,6
* PANTALLA/RESOLUCIÓ: 1366x768
* PES: 2,000 Kg
* SISTEMA OPERATIU: WINDOWS 10
* TÀCTIL: NO
* TECLAT: NUMÈRIC
* UNITAT ÒPTICA: DVD SUPERMULTI
* USB 3.0: SI
* WEBCAM: VGA
* WIFI: 802.11 b/g/n

En el preu oferit es considerarà inclòs el transport, entrega i instal·lació dels equips informàtics en els centres de la Universitat Popular de LA TORRE i SANT MARCEL·LÍ, així com en les Oficines Centrals de la Universitat Popular ubicats en la ciutat de València i les seues pedanies, havent de desglossar els preus unitaris per conceptes i IVA.

**DURACIÓ:** des de la notificació de l'adjudicació del contracte fins al 31/12/2016.

**3. PRESSUPOST MÀXIM PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE (SI ÉS PROCEDENT):**

El gasto màxim que es preveu per a este contracte sense incloure l’ IVA, ascendix a la quantitat de 17.900,00.-€, més 21% IVA per import de 3.759,00.-€, ascendint a un màxim total de 21.659,00.-€.

**4. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA, ADJUNTANT PRESSUPOST I DOCUMENTACIÓ:**

a) Es realitzarà a través de l’e-mail: només per esta via en upsadministrativa@valencia.es

b) Responsable: Secció Administrativa

c) Telèfon: 96.208.27.14 – 96-208.27.01

d) Domicili: Universitat Popular. C/Amadeo de Savoia, nº 11 Planta Baixa Pati B.

e) Localitat i codi postal: València - 46010.

f) Data i hora límit per a presentar pressupost i documentació:

El 25 de Novembre de 2016, a les 12:00 hores.

**5. ALTRES INFORMACIONS:**

Basant-se en els paràmetres que s’establixen en les Condicions del Contracte, els tècnics de l’OAM valoraran les propostes presentades i emetran un informe en què proposaran, a l’òrgan de contractació competent, la més avantatjosa a juí de l’informador, tenint en compte el que preveu l’article 138 apartat 3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. El resultat de la selección i adjudicación es publicarà en l’apartat Contracta amb la UP de la web de la Universitat Popular de l’Ajuntament de València ([www.universitatpopular.com](http://www.universitatpopular.com)).

Valencia, a 22 de Noviembre de 2016.

**UNIVERSITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**

EDIFICI ANTIGA TABACALERA

C/Amadeu de Savoia, nº 11 Planta Baixa Pati B -46010 València